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Mend | Favoriten Informationsiste Wert
@ EVEREST 00975 @ CPU-Eigenschaften
-8 Computer @cPuTyp DuslCore Intel Woltdsle, 2666 MHz (10x257)
4% Motherboard @ CPU Bessichnung Wolfdsle / Penryn / Yorkfield / Harpertown
@ CcPu @ Befehlssatz 86, ¥86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4
@ CPUD @ Vorgeschene Taktung [TRIAL VERSION ]
© Motherbosrd @i/ Mo CPU Mutipkstr 6/ 10x
= Speicher L Code Cache 3248 per core
- Z':” L1 Datencache [ TRIAL VERSION ]
g etz L2 Cache 3MB (On-Die, ASC, Full-Speed)
W2 e
38 Semer @ Motherboard ID ‘OEMO0000 PRODOGDO0000
© 2 Amege @ Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7200 @ 266GHz, 2665 MHz
© © Muimedia @crua Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU 7200 @ 266GHz, 2665 MHz
3 Datentrager
-3 Netzwerk S CPU Hersteler
+ €@ Directx ®Firmenname Itel Corporstion
5% Gerste @ Produktinformation it/ funmintel com/products/processor
25 Softwere
39 Sicherheit  CoU Ausistung
o B Konfiguration @®1.CPU/1.Kem 0%
o Datenbank @®1.CPU/2.Kem 0%
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