1.
CCC öffnen
2.
Overdrive: unlock und enable
3.
Optionen/Profile/Profilmanager


- neues Profil erstellen, dabei darauf achten, dass bei ATI Overdrive nen Haken ist


- Profil speichern und schließen, NICHT AKTIVIEREN
4.
unter dem Pfad solltet ihr die obige Profildatei finden:


C:\Users\Benutzername\AppData\Local\ATI\ACE\Profiles
5. 
Die XML Datei einfach mit dem Texteditor öffnen 
6. 
Nun ändern wir den Takt für den Core/Speicher:

<Profile>

  <Caste name="Graphics">

    <Groups>

      <Group name="Overdrive5">

        <Feature name="TimeUnlocked" />

        <Feature name="OverclockEnabled">

          <Property name="OverclockEnabledProperty" value="True" />

        </Feature>

        <Feature name="CoreClockTarget_0">

          <Property name="Want_0" value="40000" />

          <Property name="Want_1" value="55000" />

          <Property name="Want_2" value="72500" />

        </Feature>

        <Feature name="MemoryClockTarget_0">

          <Property name="Want_0" value="90000" />

          <Property name="Want_1" value="100000" />

          <Property name="Want_2" value="100000" />

        </Feature>

        <Feature name="CoreVoltageTarget_0">

          <Property name="Want_0" value="950" />

          <Property name="Want_1" value="1038" />

          <Property name="Want_2" value="1050" />

        </Feature>

        <Feature name="MemoryVoltageTarget_0">

          <Property name="Want_0" value="0" />

          <Property name="Want_1" value="0" />

          <Property name="Want_2" value="0" />

        </Feature>

        <Feature name="FanSpeedProtocol_0">

          <Property name="FanSpeedProtocolProperty" value="RPM" />

        </Feature>

        <Feature name="FanSpeedAlgorithm_0">

          <Property name="FanSpeedAlgorithm" value="Automatic" />

        </Feature>

        <Feature name="FanSpeedRPMTarget_0">

          <Property name="Want" value="0" />

        </Feature>

        <Feature name="FanSpeedPercentTarget_0">

          <Property name="Want" value="0" />

        </Feature>

        <Feature name="CoreClockTarget_1">

          <Property name="Want_0" value="40000" />

          <Property name="Want_1" value="55000" />

          <Property name="Want_2" value="72500" />

        </Feature>

        <Feature name="MemoryClockTarget_1">

          <Property name="Want_0" value="90000" />

          <Property name="Want_1" value="100000" />

          <Property name="Want_2" value="100000" />

        </Feature>

        <Feature name="CoreVoltageTarget_1">

          <Property name="Want_0" value="950" />

          <Property name="Want_1" value="1038" />

          <Property name="Want_2" value="1050" />

        </Feature>

        <Feature name="MemoryVoltageTarget_1">

          <Property name="Want_0" value="0" />

          <Property name="Want_1" value="0" />

          <Property name="Want_2" value="0" />

        </Feature>

        <Feature name="FanSpeedProtocol_1">

          <Property name="FanSpeedProtocolProperty" value="Percent" />

        </Feature>

        <Feature name="FanSpeedAlgorithm_1">

          <Property name="FanSpeedAlgorithm" value="Automatic" />

        </Feature>

        <Feature name="FanSpeedRPMTarget_1">

          <Property name="Want" value="960" />

        </Feature>

        <Feature name="FanSpeedPercentTarget_1">

          <Property name="Want" value="50" />

        </Feature>

        <Feature name="CoreClockTarget_2">

          <Property name="Want_0" value="40000" />

          <Property name="Want_1" value="55000" />

          <Property name="Want_2" value="72500" />

        </Feature>

        <Feature name="MemoryClockTarget_2">

          <Property name="Want_0" value="90000" />

          <Property name="Want_1" value="100000" />

          <Property name="Want_2" value="100000" />

        </Feature>

        <Feature name="CoreVoltageTarget_2">

          <Property name="Want_0" value="950" />

          <Property name="Want_1" value="1038" />

          <Property name="Want_2" value="1050" />

        </Feature>

        <Feature name="MemoryVoltageTarget_2">

          <Property name="Want_0" value="0" />

          <Property name="Want_1" value="0" />

          <Property name="Want_2" value="0" />

        </Feature>

        <Feature name="FanSpeedProtocol_2">

          <Property name="FanSpeedProtocolProperty" value="Percent" />

        </Feature>

        <Feature name="FanSpeedAlgorithm_2">

          <Property name="FanSpeedAlgorithm" value="Automatic" />

        </Feature>

        <Feature name="FanSpeedRPMTarget_2">

          <Property name="Want" value="960" />

        </Feature>

        <Feature name="FanSpeedPercentTarget_2">

          <Property name="Want" value="50" />

        </Feature>

        <Feature name="CoreClockTarget_3">

          <Property name="Want_0" value="40000" />

          <Property name="Want_1" value="55000" />

          <Property name="Want_2" value="72500" />

        </Feature>

        <Feature name="MemoryClockTarget_3">

          <Property name="Want_0" value="90000" />

          <Property name="Want_1" value="100000" />

          <Property name="Want_2" value="100000" />

        </Feature>

        <Feature name="CoreVoltageTarget_3">

          <Property name="Want_0" value="950" />

          <Property name="Want_1" value="1038" />

          <Property name="Want_2" value="1050" />

        </Feature>

        <Feature name="MemoryVoltageTarget_3">

          <Property name="Want_0" value="0" />

          <Property name="Want_1" value="0" />

          <Property name="Want_2" value="0" />

        </Feature>

        <Feature name="FanSpeedProtocol_3">

          <Property name="FanSpeedProtocolProperty" value="RPM" />

        </Feature>

        <Feature name="FanSpeedAlgorithm_3">

          <Property name="FanSpeedAlgorithm" value="Automatic" />

        </Feature>

        <Feature name="FanSpeedRPMTarget_3">

          <Property name="Want" value="0" />

        </Feature>

        <Feature name="FanSpeedPercentTarget_3">

          <Property name="Want" value="0" />

        </Feature>

      </Group>

    </Groups>

    <Adapter name="PCI_VEN_1002&amp;DEV_689C&amp;SUBSYS_25421002&amp;REV_00_6&amp;37379DFB&amp;0&amp;00200018A">

      <Aspect name="Overdrive5" />

    </Adapter>

  </Caste>

</Profile>
"CoreClockTarget_0" 

steht für den GPU Core 

"MemoryClockTarget_0" 
steht für den Speichertakt

Geändert werden nur die roten Werte, also würde die Karte nun bei 400mhz GPU und 
900mhz Memory idlen.

Ich hab selbst die Werte einfach übernommen und nicht getestet wo das Minimum bei mir 
wäre.

Wichtig ist, die Werte für alle GPUs zu ändern. In meinem Fall 2x5970er, also muss man:

- CoreClockTarget_0 bis CoreClockTarget_3 

- MemoryClockTarget_0 - MemoryClockTarget_3

ändern

7.
Das Profil Speichern.

8.
Wieder das CCC öffnen und das Profil aktivieren.


Nun sollte die Karte mit 400mhz Core und 900mhz Speicher laufen.

